| CE Gobi SDK 2.7 GobiApi

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

- Class List
- Class Index
- Class Members

Public Attributes | List of all members
CdmaSystemInfo Struct Reference
Gobi Connection Mangement

## Public Attributes
BYTE | srvDomainValid
BYTE | srvDomain
BYTE | srvCapValid
BYTE | srvCap
BYTE | roamStatusValid
BYTE | roamStatus
BYTE | isSysForbiddenValid
BYTE | isSysForbidden
BYTE | isSysPrlMatchValid
BYTE | isSysPrlMatch
BYTE | pRevInUseValid
BYTE | pRevInUse
BYTE | bsPRevValid
BYTE | bsPRev
BYTE | ccsSupportedValid
BYTE | ccsSupported
BYTE | cdmaSysIdValid
WORD | sid
WORD | nid
BYTE | bsInfoValid
WORD | baseId
ULONG | baseLat
ULONG | baseLong
BYTE | packetZoneValid
WORD | packetZone
BYTE | networkIdValid
CHAR | mcc [MAX_CDMA_SYS_INFO_MCC]
CHAR | mnc [MAX_CDMA_SYS_INFO_MNC]

The documentation for this struct was generated from the following file:

- GobiConnectionMgmtAPI.h