| CE Gobi SDK 2.7 GobiApi

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

- Class List
- Class Index
- Class Members

Public Attributes | List of all members
TdscdmaSystemInfo Struct Reference
Gobi Connection Mangement

## Public Attributes
BYTE | srvDomainValid
BYTE | srvDomain
BYTE | srvCapValid
BYTE | srvCap
BYTE | roamStatusValid
BYTE | roamStatus
BYTE | isSysForbiddenValid
BYTE | isSysForbidden
BYTE | lacValid
WORD | lac
BYTE | cellIdValid
ULONG | cellId
BYTE | regRejectInfoValid
BYTE | regRejectSrvDomain
BYTE | rejectCause
BYTE | networkIdValid
CHAR | mcc [MAX_TDSCDMA_SYS_INFO_MCC]
CHAR | mnc [MAX_TDSCDMA_SYS_INFO_MNC]
BYTE | hsCallStatusValid
BYTE | hsCallStatus
BYTE | hsIndValid
BYTE | hsInd
BYTE | cellParameterIdValid
WORD | cellParameterId
BYTE | cellBroadcastCapValid
ULONG | cellBroadcastCap
BYTE | csBarStatusValid
ULONG | csBarStatus
BYTE | psBarStatusValid
ULONG | psBarStatus
BYTE | cipherDomainValid
BYTE | cipherDomain

The documentation for this struct was generated from the following file:

- GobiConnectionMgmtAPI.h