| CE Gobi SDK 2.7 GobiApi

- Main Page
- Modules
- Classes
- Files

Functions
Sierra Wireless Device Management Service

## Functions
IMPORTGOBI ULONG GOBICMAPI | SwiGetCwePkgsInfo (WORD *pProductModelLen, BYTE *pProductModel, WORD *pBootVersionLen, BYTE *pBootVersion, WORD *pApplVersionLen, BYTE *pApplVersion, WORD *pProductSkuLen, BYTE *pProductSku, WORD *pPackageNameLen, BYTE *pPackageName, WORD *pCarrierIdLen, BYTE *pCarrierId, WORD *pPriRevisionLen, BYTE *pPriRevision)
IMPORTGOBI ULONG GOBIAPI | SwiGetFwCurImage (arrFwImageList *pImageList)

## Detailed Description

## Function Documentation

IMPORTGOBI ULONG GOBICMAPI SwiGetCwePkgsInfo | ( | WORD * | pProductModelLen,
|  | BYTE * | pProductModel,
|  | WORD * | pBootVersionLen,
|  | BYTE * | pBootVersion,
|  | WORD * | pApplVersionLen,
|  | BYTE * | pApplVersion,
|  | WORD * | pProductSkuLen,
|  | BYTE * | pProductSku,
|  | WORD * | pPackageNameLen,
|  | BYTE * | pPackageName,
|  | WORD * | pCarrierIdLen,
|  | BYTE * | pCarrierId,
|  | WORD * | pPriRevisionLen,
|  | BYTE * | pPriRevision
| ) |  |

This function provides firmware management info including • device model string • boot version string • app version string • PRI/SKU string • package ID string • carrier ID string QMI_DMS_SWI_GET_CWE_PKGS_INFO_MSG = 0x5556

Returns
  See GobiErrorCodes.h

IMPORTGOBI ULONG GOBIAPI SwiGetFwCurImage | ( | arrFwImageList * | pImageList | ) |

This function queries the firmware/configuration pair that is current running on the device

QMI_DMS_SWI_GET_FIRMWARE_CURR_MSG 0x5563

Parameters

  arrFwImageList | [ O ] - list of the firmware

Returns
  See GobiErrorCodes.h